TP-VA5U12E

- Сетевой фильтр оснащен кнопкой с предохранителем, которая отключает питание при коротком замыкании, перегрузке или скачков напряжения.

- Встроенная функция Smart IC, за счет которой сетевой фильтр автоматически распознает подключенное устройство и подает оптимальный ток питания для быстрой и безопасной зарядки.

- Огнеупорный поликарбонат корпуса обеспечивает пожаробезопасность фильтра.

2

Вид спереди – Вид сбоку

Вид сверху – Вид снизу

3

5 Smart IC (умных контроллеров) USB портов

Автоматическое распознание подключенных устройств и подача оптимального тока питания и зарядки, от 0А до 2,4 А

4

Забудьте о запутанных перекрученных кабелях

5

Безопасность и надёжность

*Под пиктограммами по бокам:*

Защита от пробоя

Защита от перегрузки

Защита от перенапряжения

Защита от короткого замыкания

Шторки защиты от детей

Огнеупорный термостойкий материал

*Снизу подпись к кнопке –* Автовыключатель при перегрузке

6

Удобно для офиса

7

Комфортно для дома

8

*Слева:*

12 надёжных евророзеток

LED индикатор

2м длина кабеля

*справа:*

Два выключателя питания

Пять USB портов

Smart IC (умный контроллер)

Автоматическое выключение при перегрузке (кнопка Reset)