TS-302

- Встроенная функция Smart IC, за счет которой сетевой фильтр автоматически распознает подключенное устройство и подает оптимальный ток питания для быстрой и безопасной зарядки.

- Огнеупорный поликарбонат корпуса обеспечивает пожаробезопасность фильтра.

2

Сетевой фильтр с креплением для стены

3

Энергосберегающий сетевой фильтр

Кнопка выключателя питания

1,5м кабель питания

4

Компактный дизайн

Tessan

Другой сетевой фильтр

5

Удобный угол 45°

6

Сетевой фильтр “7 в 1”

4 евророзетки

3 USB порта

7

Идеален для использования в офисе