TS-302-DE

- Встроенная функция Smart IC, за счет которой сетевой фильтр автоматически распознает подключенное устройство и подает оптимальный ток питания для быстрой и безопасной зарядки.

- Огнеупорный поликарбонат корпуса обеспечивает пожаробезопасность фильтра.

2

Сетевой фильтр “7 в 1”

4 евророзетки

3 USB порта

Кнопка выключателя питания

4

Удобный угол 45°

Кнопка выключателя питания

5

Идеален для прикроватного столика

Деликатный светодиод не мешает сну

*Под пиктограммой:* USB до 3А

7

4 евророзетки / 3 USB порта

Выключатель питания / Евровилка с заземлением

8

Идеально подходит для бытовой техники: кофемашины, микроволновки, а также для смартфона, планшета, наушников и т.д.